**小间距P1.5显示屏采购招标**

**招 标 文 件**

**招标人：河北建工智能科技有限公司**

**2023年11月28日**

**总 目 录**

1. 招标公告
2. 投标须知
3. 招标清单

**一、招标公告**

**小间距P1.5显示屏采购招标**

河北建工智能科技有限公司现对小间距P1.5显示屏进行采购招标，招标编号:20231128-017，欢迎符合条件的承包人参加投标。

**1、投标人资格要求**

1.1具有独立法人资格和有效的营业执照、具有相应工程材料的供应能力，且在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标；

1.3本次招标不接受联合体投标；

1.4营业执照（必须项）、代理资格证书（必须项，厂家不需提供）、3C认证（必须项）、安全生产许可证（如有请提供）、资质证书（如有请提供）；

**3、招标清单**

详见后附。

**4、报价说明**

1. 此报价包含运费，运输至甲方指定位置。
2. 此报价含13%增值税。
3. 此报价包含安装调试费。
4. 质保期两年

**5、付款方式**

货到现场安装调试完成后（两个月左右账期）付100%，可根据实际情况协商调整。

**6、招投标时间**

招标公告公示时间：2023年11月28日-2023年12月1日

报名截至时间： 2023年11月30日，下午18:00

公司地址：河北省石家庄市石获南路66号建工大厦A座9楼

联系人：贾建波（技术负责人） 联系电话：18031127705

 曹赛 （现场负责人） 联系电话：15373953556

 刘长福 （注册报价问题） 联系电话：15632706973

**二、投标须知**

**1、投标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 说 明 和 要 求 |
|  | 招标内容 | 小间距P1.5显示屏。 |
|  | 工程地址 | 定州。 |
|  | 质量要求 | 合格，质保期2年。 |
|  | 供货时间 | 中标签订合同后3-5日内，根据项目进度要求进行供货。 |
|  | 招标范围 | 小间距P1.5显示屏。 |
|  | 计价方式 | 据实结算。 |
|  | 投标人资质等级要求 | 投标人具有独立法人资格，具有一般纳税人资格，能够提供13%税率增值税专用发票；持有工商管理部门核发的营业执照；投标人具有良好的商业信誉。 |
|  | 投标保证金 | 0元（招标截至日前付款）。 |
|  | 报价方式 | 1.开标前将报价清单(7页-14页)按第一轮报价加盖单位公章发送至公司邮箱jgznkj2023@163.com。（邮件格式：项目名称+单位名称+联系人姓名+联系电话）。2.网站报价只填报各区域总价。 |
|  | 招标方式 | 公开招标，网上竞价，先招后议。投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：<http://webbiao.com>。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
|  | 谈判时间 | 2023年12月1日下午14:00. |
|  | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，少于3家时延长报名时间，不少于3家时再开标。**1、竞价阶段：**在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。**第一阶段：**2023年12月1日**09:00-09:30**（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%\*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）；**第二阶段：**2023年12月1日**09:30-10:00**（第二阶段截止，平台默认为3家）；**2、谈判阶段：**进入谈判阶段的投标单位需携带加盖公章的营业执照及第二轮分项报价表。 |
|  | 评标办法 | 网标入围后公司议标，议标地址：石家庄市桥西区石获南路66号建工大厦A座河北建工智能科技有限公司9层。 |
|  | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
|  | 中标人材料进场所需报验资料要求 | 1.包含到场产品的第三方检测报告2.合格证3.厂家营业执照4.公司资质5.3C认证货至现场需同时提供以上所需报验资料 |
|  | 品牌要求 | LED显示屏：宇视、艾比森、创维、洲明蓝普、澄通、TCL板卡及视频处理器：诺瓦、卡莱特、凯视达 |
|  | 招标人联系方法 | 贾建波（技术负责人） 联系电话：18031127705 曹赛 （现场负责人） 联系电话：15373953556刘长福 （注册报价问题） 联系电话：15632706973 |

**三、招标清单**

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标汇总** |
|
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 多功能厅（88人） |  |  |
| 2 | 多功能厅（91人） |  |  |
| 3 | 多功能厅（172人） |  |  |
| 4 | 报告厅（90人） |  |  |
| 5 | 报告厅（132人） |  |  |
| 6 | 小报告厅（64人） |  |  |
| 7 | 新闻发布厅 |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |

**多功能厅（88人）**

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标清单** |
| **序号** | **设备名称** | **基本性能参数** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小间距P1.5 LED显示屏 | 像素密度：422626/m2、模组尺寸：320mm\*160mm、模组分辨率208（W）\*104（H）、白平衡亮度：≥1000cd/㎡、色温： 1000K—15000K可调、视角：H≥175°V≥175°、亮度均匀性≥99%、对比度≥10000:1、换帧频率：≥60HZ、刷新率：≥3840HZ、亮度调节范围： 0到100无级调节、寿命典型值： 200000小时、防护等级： IP20、工作温度范围： -20 ℃ 至 50 ℃、工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结、存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃、最大功耗： 450 W/㎡、平均功耗： 260 W/㎡ |  | 13.0  | 平米 |  |  | 4.8\*2.72米  |
| 2 | 接收卡 | 单卡支持32组RGB信号并行输出，单卡最大支持256×1024像素点，支持高精度的色度，亮度一体化逐点校正，支持低亮高灰以及色温调节，快速升级和快速发送校正系数。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持丰富的数字信号输入接口：包括3路HDMI和1路DVI；最大带载能力720万点；支持分辨率任意设置；支持三画面显示，位置、大小可自由调节；支持视频源任意切换、裁剪、拼接、缩放；支持亮度、色温调节、支持对比度、色调、饱和度调节 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能配电箱 | 配电柜分具有手自动两种送电方式，手动方式在配电柜门上通过旋钮开关对每一路箱体进行停送电操作；自动方式在机房内的计算机上通过PLC监控界面实现远程开关操作。 |  | 1 | 套 |  |  | 空开选用品牌：人民电器、宝凯电气 |
| 5 | 显示屏结构及包边 | 定制国标型材、不锈钢包边。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 安装调试及辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标清单** |
| **序号** | **设备名称** | **基本性能参数** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小间距P1.5 LED显示屏 | 像素密度：422626/m2、模组尺寸：320mm\*160mm、模组分辨率208（W）\*104（H）、白平衡亮度：≥1000cd/㎡、色温： 1000K—15000K可调、视角：H≥175°V≥175°、亮度均匀性≥99%、对比度≥10000:1、换帧频率：≥60HZ、刷新率：≥3840HZ、亮度调节范围： 0到100无级调节、寿命典型值： 200000小时、防护等级： IP20、工作温度范围： -20 ℃ 至 50 ℃、工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结、存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃、最大功耗： 450 W/㎡、平均功耗： 260 W/㎡ |  | 13.0  | 平米 |  |  | 4.8\*2.72米  |
| 2 | 接收卡 | 单卡支持32组RGB信号并行输出，单卡最大支持256×1024像素点，支持高精度的色度，亮度一体化逐点校正，支持低亮高灰以及色温调节，快速升级和快速发送校正系数。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持丰富的数字信号输入接口：包括3路HDMI和1路DVI；最大带载能力720万点；支持分辨率任意设置；支持三画面显示，位置、大小可自由调节；支持视频源任意切换、裁剪、拼接、缩放；支持亮度、色温调节、支持对比度、色调、饱和度调节 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能配电箱 | 配电柜分具有手自动两种送电方式，手动方式在配电柜门上通过旋钮开关对每一路箱体进行停送电操作；自动方式在机房内的计算机上通过PLC监控界面实现远程开关操作。 |  | 1 | 套 |  |  | 空开选用品牌：人民电器、宝凯电气 |
| 5 | 显示屏结构及包边 | 定制国标型材、不锈钢包边。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 安装调试及辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |

**多功能厅（91人）**

**多功能厅（172人）**

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标清单** |
| **序号** | **设备名称** | **基本性能参数** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小间距P1.5 LED显示屏 | 像素密度：422626/m2、模组尺寸：320mm\*160mm、模组分辨率208（W）\*104（H）、白平衡亮度：≥1000cd/㎡、色温： 1000K—15000K可调、视角：H≥175°V≥175°、亮度均匀性≥99%、对比度≥10000:1、换帧频率：≥60HZ、刷新率：≥3840HZ、亮度调节范围： 0到100无级调节、寿命典型值： 200000小时、防护等级： IP20、工作温度范围： -20 ℃ 至 50 ℃、工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结、存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃、最大功耗： 450 W/㎡、平均功耗： 260 W/㎡ |  | 23.0  | 平米 |  |  | 6.4\*3.6米  |
| 2 | 接收卡 | 单卡支持32组RGB信号并行输出，单卡最大支持256×1024像素点，支持高精度的色度，亮度一体化逐点校正，支持低亮高灰以及色温调节，快速升级和快速发送校正系数。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持丰富的数字信号输入接口：包括1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、1路DP、2路DVI；最大带载能力1040万点；支持分辨率任意设置；支持五画面显示，位置、大小可自由调节；支持视频源任意切换、裁剪、拼接、缩放；支持亮度、色温调节、支持对比度、色调、饱和度调节 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能配电箱 | 配电柜分具有手自动两种送电方式，手动方式在配电柜门上通过旋钮开关对每一路箱体进行停送电操作；自动方式在机房内的计算机上通过PLC监控界面实现远程开关操作。 |  | 1 | 套 |  |  | 空开选用品牌：人民电器、宝凯电气 |
| 5 | 显示屏结构及包边 | 定制国标型材、不锈钢包边。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 安装调试及辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |

**报告厅（90人）**

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标清单** |
| **序号** | **设备名称** | **基本性能参数** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小间距P1.5 LED显示屏 | 像素密度：422626/m2、模组尺寸：320mm\*160mm、模组分辨率208（W）\*104（H）、白平衡亮度：≥1000cd/㎡、色温： 1000K—15000K可调、视角：H≥175°V≥175°、亮度均匀性≥99%、对比度≥10000:1、换帧频率：≥60HZ、刷新率：≥3840HZ、亮度调节范围： 0到100无级调节、寿命典型值： 200000小时、防护等级： IP20、工作温度范围： -20 ℃ 至 50 ℃、工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结、存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃、最大功耗： 450 W/㎡、平均功耗： 260 W/㎡ |  | 5.8  | 平米 |  |  | 3.2\*1.8米  |
| 2 | 接收卡 | 单卡支持32组RGB信号并行输出，单卡最大支持256×1024像素点，支持高精度的色度，亮度一体化逐点校正，支持低亮高灰以及色温调节，快速升级和快速发送校正系数。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持DVI、HDMI高清信号输入，最大可接收1920\*1200像素的高清数字信号；同时4个千兆网口输出，单卡可支持最宽4096像素、或最高2560像素的大屏。X4采用高速USB与PC通讯，并可用于多台发送器级联。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能配电箱 | 配电柜分具有手自动两种送电方式，手动方式在配电柜门上通过旋钮开关对每一路箱体进行停送电操作；自动方式在机房内的计算机上通过PLC监控界面实现远程开关操作。 |  | 1 | 套 |  |  | 空开选用品牌：人民电器、宝凯电气 |
| 5 | 显示屏结构及包边 | 定制国标型材、不锈钢包边。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 安装调试及辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标清单** |
| **序号** | **设备名称** | **基本性能参数** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小间距P1.5 LED显示屏 | 像素密度：422626/m2、模组尺寸：320mm\*160mm、模组分辨率208（W）\*104（H）、白平衡亮度：≥1000cd/㎡、色温： 1000K—15000K可调、视角：H≥175°V≥175°、亮度均匀性≥99%、对比度≥10000:1、换帧频率：≥60HZ、刷新率：≥3840HZ、亮度调节范围： 0到100无级调节、寿命典型值： 200000小时、防护等级： IP20、工作温度范围： -20 ℃ 至 50 ℃、工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结、存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃、最大功耗： 450 W/㎡、平均功耗： 260 W/㎡ |  | 13.0  | 平米 |  |  | 4.8\*2.72米  |
| 2 | 接收卡 | 单卡支持32组RGB信号并行输出，单卡最大支持256×1024像素点，支持高精度的色度，亮度一体化逐点校正，支持低亮高灰以及色温调节，快速升级和快速发送校正系数。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持丰富的数字信号输入接口：包括3路HDMI和1路DVI；最大带载能力720万点；支持分辨率任意设置；支持三画面显示，位置、大小可自由调节；支持视频源任意切换、裁剪、拼接、缩放；支持亮度、色温调节、支持对比度、色调、饱和度调节 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能配电箱 | 配电柜分具有手自动两种送电方式，手动方式在配电柜门上通过旋钮开关对每一路箱体进行停送电操作；自动方式在机房内的计算机上通过PLC监控界面实现远程开关操作。 |  | 1 | 套 |  |  | 空开选用品牌：人民电器、宝凯电气 |
| 5 | 显示屏结构及包边 | 定制国标型材、不锈钢包边。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 安装调试及辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |

**报告厅（132人）**

**小报告厅（64人）**

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标清单** |
| **序号** | **设备名称** | **基本性能参数** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小间距P1.5 LED显示屏 | 像素密度：422626/m2、模组尺寸：320mm\*160mm、模组分辨率208（W）\*104（H）、白平衡亮度：≥1000cd/㎡、色温： 1000K—15000K可调、视角：H≥175°V≥175°、亮度均匀性≥99%、对比度≥10000:1、换帧频率：≥60HZ、刷新率：≥3840HZ、亮度调节范围： 0到100无级调节、寿命典型值： 200000小时、防护等级： IP20、工作温度范围： -20 ℃ 至 50 ℃、工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结、存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃、最大功耗： 450 W/㎡、平均功耗： 260 W/㎡ |  | 5.8  | 平米 |  |  | 3.2\*1.8米  |
| 2 | 接收卡 | 单卡支持32组RGB信号并行输出，单卡最大支持256×1024像素点，支持高精度的色度，亮度一体化逐点校正，支持低亮高灰以及色温调节，快速升级和快速发送校正系数。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持DVI、HDMI高清信号输入，最大可接收1920\*1200像素的高清数字信号；同时4个千兆网口输出，单卡可支持最宽4096像素、或最高2560像素的大屏。X4采用高速USB与PC通讯，并可用于多台发送器级联。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能配电箱 | 配电柜分具有手自动两种送电方式，手动方式在配电柜门上通过旋钮开关对每一路箱体进行停送电操作；自动方式在机房内的计算机上通过PLC监控界面实现远程开关操作。 |  | 1 | 套 |  |  | 空开选用品牌：人民电器、宝凯电气 |
| 5 | 显示屏结构及包边 | 定制国标型材、不锈钢包边。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 安装调试及辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |

**新闻发布厅**

|  |
| --- |
| **小间距P1.5显示屏招标清单** |
| **序号** | **设备名称** | **基本性能参数** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小间距P1.5 LED显示屏 | 像素密度：422626/m2、模组尺寸：320mm\*160mm、模组分辨率208（W）\*104（H）、白平衡亮度：≥1000cd/㎡、色温： 1000K—15000K可调、视角：H≥175°V≥175°、亮度均匀性≥99%、对比度≥10000:1、换帧频率：≥60HZ、刷新率：≥3840HZ、亮度调节范围： 0到100无级调节、寿命典型值： 200000小时、防护等级： IP20、工作温度范围： -20 ℃ 至 50 ℃、工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结、存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃、最大功耗： 450 W/㎡、平均功耗： 260 W/㎡ |  | 12.0  | 平米 |  |  | 4\*3米  |
| 2 | 接收卡 | 单卡支持32组RGB信号并行输出，单卡最大支持256×1024像素点，支持高精度的色度，亮度一体化逐点校正，支持低亮高灰以及色温调节，快速升级和快速发送校正系数。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持丰富的数字信号输入接口：包括3路HDMI和1路DVI；最大带载能力720万点；支持分辨率任意设置；支持三画面显示，位置、大小可自由调节；支持视频源任意切换、裁剪、拼接、缩放；支持亮度、色温调节、支持对比度、色调、饱和度调节 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能配电箱 | 配电柜分具有手自动两种送电方式，手动方式在配电柜门上通过旋钮开关对每一路箱体进行停送电操作；自动方式在机房内的计算机上通过PLC监控界面实现远程开关操作。 |  | 1 | 套 |  |  | 空开选用品牌：人民电器、宝凯电气 |
| 5 | 显示屏结构及包边 | 定制国标型材、不锈钢包边。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 安装调试及辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |