**石家庄市内某项目弱电施工劳务招标公告**

**河北建工智能科技有限公司**

 河北建工智能科技有限公司现对石家庄市内某项目弱电施工劳务进行招标，欢迎符合条件的承包方参加投标。

**1、招标条件**

本项目为弱电施工劳务招标，招标编号:20230228-005。招标人为河北建工智能科技有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行邀请招标。

**2、投标人资格要求**

2.1、投标人有相关类似工程的施工经验。具有本工程分包施工所必须的人员、机械设备、专业技术能力、良好的商业信誉、丰富的施工经验及资金实力。

2.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标;

2.3、本次招标不接受联合体投标。

2.4、进场需有团队意外险，保额不低于200万。

2.5、工期要求：8月底前完工

2.6、工程质量等级：合格

**3、招标文件的获取**

凡有意参加投标者，请于2023年04月21日至2023年04月25日，9;00-12;00,14;00-17:00，自行至网站下载招标公告（内含清单）。

1. **投标保证金：**

本次招标需缴纳投标保证金： 0 元。

1. **弱电施工内容备注：**

详见后附清单。

**6、付款方式：**

按进度支付，下月付上月，按进度80%付款。工程结算完毕，付工程95%，过质保期后付至100%。付款前，开具发票（施工费专票）。质保期：2年。

**7、竞标规则：**

7.1、公开招标，通过河北建工物流中采网招标工作平台 www.webbiao.com进行竞价。

7.2、竞标方式：

2023年04月25日9:30至10:30为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段：

**第一阶段：**2023年04月25日 9:30至10:00（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%\*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）；

**第二阶段：**2023年04月25日 10:00 至 10:30 （第二阶段截止，平台默认为3家，合理低价中标）；

**竞标报价时只需按第三页1#-7#汇总表进行填报。**

**8、施工队伍确定：**

施工队的选取过程采用先网上报价后由评标小组进行议标，根据施工队伍的报价及综合实力最后确定（现场不提供食宿）。

**9、招投标时间：**

10.1、招标公告公示时间：2023年04月21日

10.2、报名截止时间：2023年04月25日 上午9:00整

10.3、竞标时间：2023年04月25日9:30

公司地址：河北省石家庄市石获南路建瓴嘉苑A座河北建工智能科技有限公司。

**善意提醒，不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。**

**每阶段结束之后可以查看各家总价，每段结束之前不能查看。**

招标人：河北建工智能科技有限公司

项目部联系人：刘文杰 联系电话：13102856339

网标平台账号申请联系人： 任晓雯 联系电话：15132175966

**1#-7#汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 价格 |
| 1 | 1#建筑 | 0 |
| 2 | 2#建筑 | 0 |
| 3 | 3#建筑 | 0 |
| 4 | 4#建筑 | 0 |
| 5 | 5#建筑 | 0 |
| 6 | 6#建筑 | 0 |
| 7 | 7#建筑 | 0 |
| 合计 | 0 |

**招标清单**

|  |
| --- |
| 工程名称：1#建筑 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜2.规格、型号：详见图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：24口交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 031101019001 | 配线架 | 1.名称：12口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 6 | 031101019002 | 配线架 | 1.名称：24口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 7 | 031101019003 | 配线架 | 1.名称：110型100对语音配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 8 | 030502009001 | 跳线 | 1.机柜内跳纤2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 条 | 2 |  |  |
| 9 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络半球型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度彩色≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：吸顶4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 22 |  |  |
| 10 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 11 |  |  |
| 11 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络球型摄像机监控 2.规格：≥200W像素，≥30倍光学变焦，支持超低照度，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx红外照射距离≥150米，支持声光报警及扬声器，支持人脸抓拍、智能侦测、人车分类侦测、报警、联动跟踪，IP66，防雷防浪涌。 3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络球型摄像机2.规格：≥200W像素，≥30倍光学变焦，支持超低照度，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx红外照射距离≥150米，支持声光报警及扬声器，支持人脸抓拍、智能侦测、人车分类侦测、报警、联动跟踪，IP66，防雷防浪涌。 3..安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 22 |  |  |
| 14 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络半球型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度彩色≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 27 |  |  |
| 15 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称: AP终端(放装式)2.安装高度：吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 15 |  |  |
| 16 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留 K-接线盒2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 60 |  |  |
| 17 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 1. 名称: 双孔光纤信息插座 G 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 9 |  |  |
| 18 | 030502004004 | 电视、电话插座 | 1. 名称: 电话/网络双孔信息插座 2TO 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 11 |  |  |
| 19 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1. 名称: 电梯摄像机2.安装高度：电梯轿厢内吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮2.安装方式：壁挂安装,H=0.9m3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 080905002001 | 防区报警键盘 | 1.名称：防区报警键盘2.安装方式：壁挂安装,H=1.4m3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称：入侵报警探测器2.安装方式：吸顶/壁挂安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 030502004005 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电视单孔信息插座 TV2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat6 UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 1892 |  |  |
| 25 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设 3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 3820 |  |  |
| 26 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 18 |  |  |
| 27 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 46.5 |  |  |
| 28 | 030502008001 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:4芯单模光纤2.敷设方式:桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 494.5 |  |  |
| 29 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 | 台 | 86 |  |  |
| 30 | 030505014001 | 终端调试 | 1.名称:用户终端调试 | 个 | 34 |  |  |
| 31 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称：DDC控制箱2.规格、型号：应符合设计规范要求3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 080609004002 | 模块 | 1.名称：智能照明模块2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 5 |  |  |
| 33 | 080609004003 | 模块 | 1.名称：电源模块2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 080609004004 | 模块 | 1.名称：KNX-IP(带路由)2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 030607006001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.数据采集器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 080609003001 | 网关设备 | 1.网关2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 37 | 030412004012 | 智能照明面板 | 1.智能照明面板2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 3 |  |  |
| 38 | 080703004001 | 远传电表 | 1.远传电表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 39 | 040502009001 | 水表 | 1.名称：远传水表 WM2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 080606002001 | 监视器(屏、墙） | 1.55寸液晶屏2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1.解码器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 18.6 |  |  |
| 43 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 215 |  |  |
| 44 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 178 |  |  |
| 45 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV8\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 36 |  |  |
| 46 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 18 |  |  |
| 47 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4\*0.752.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 339 |  |  |
| 48 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 18 |  |  |
| 49 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV2\*1.52.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 42 |  |  |
| 50 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| 工程名称：2#建筑 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜2.规格、型号：详见图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 031101019004 | 配线架 | 1.名称：12口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 3 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称：8口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 031101019005 | 配线架 | 1.名称：6口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 7 | 031101019006 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 8 | 031101019007 | 配线架 | 1.名称：110型100对语音配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 9 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称：弱电配电箱2.规格、型号：500\*600\*180mm底距地 1.5m壁挂安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 5 |  |  |
| 11 | 030507008009 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 40 |  |  |
| 12 | 030502004006 | 电视、电话插座 | 1.名称: AP终端(放装式)2.安装高度：吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 030502004007 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留 K-接线盒2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 030502004008 | 电视、电话插座 | 1.名称: 双孔光纤信息插座 G2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 030502004009 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电话/网络单孔信息插座 TP 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 030502005013 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat62.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 41 |  |  |
| 21 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 2106 |  |  |
| 22 | 030502005015 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat6 UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 30 |  |  |
| 23 | 030502008002 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:4芯单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 16 |  |  |
| 24 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 | 台 | 45 |  |  |
| 25 | 030505014002 | 终端调试 | 1.名称:用户终端调试 | 个 | 5 |  |  |
| 26 | 030607006002 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.数据采集器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 080609003002 | 网关设备 | 1.网关2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 040502009002 | 水表 | 1.名称：远传水表 WM2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:弱电预埋管敷设2.规格:JDG203.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 63 |  |  |
| 30 | 030502005016 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 48.7 |  |  |
| 31 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 20 |  |  |
| 32 | 030507017005 | 安全防范分系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| 工程名称：3#建筑 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜2.规格、型号：详见图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 031101019008 | 配线架 | 1.名称：12口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 5 |  |  |
| 3 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 030501012009 | 交换机 | 1.名称：24口交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 031101019009 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 7 | 031101019010 | 配线架 | 1.名称：110型100对语音配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 8 | 030502009002 | 跳线 | 1.机柜内跳纤2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 条 | 7 |  |  |
| 9 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 1.名称: 电梯摄像机2.安装高度：电梯轿厢内吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 030507008011 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | 030507008012 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络球型摄像机监控 2.规格：≥200W像素，≥30倍光学变焦，支持超低照度，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx红外照射距离≥150米，支持声光报警及扬声器，支持人脸抓拍、智能侦测、人车分类侦测、报警、联动跟踪，IP66，防雷防浪涌。 3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 12 | 030507008013 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 53 |  |  |
| 13 | 030904014001 | 电梯五方对讲 | 1.名称：电梯五方对讲2.安装高度：壁挂安装,H=1.4m3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 030502004010 | 电视、电话插座 | 1.名称: AP终端(放装式)2.安装高度：吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 9 |  |  |
| 15 | 030502004011 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留 K-接线盒2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 14 |  |  |
| 16 | 030502004012 | 电视、电话插座 | 1. 名称: 预留12芯单模光缆G122.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 030502004013 | 电视、电话插座 | 1. 名称: 电话/网络双孔信息插座 2TO 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 030502005018 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 3374.2 |  |  |
| 19 | 030502005019 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 10 |  |  |
| 20 | 030502005020 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat6 UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 1208.2 |  |  |
| 21 | 030502008003 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:12芯单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 162 |  |  |
| 22 | 030507017007 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 | 台 | 60 |  |  |
| 23 | 030505014003 | 终端调试 | 1.名称:用户终端调试 | 个 | 22 |  |  |
| 24 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称：DDC控制箱2.规格、型号：应符合设计规范要求3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 030607006003 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.数据采集器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 080609003003 | 网关设备 | 1.网关2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 031003014001 | 热量表 | 1.名称：远传热量表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 块 | 1 |  |  |
| 28 | 080703004002 | 远传电表 | 1.远传电表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 080606002002 | 监视器(屏、墙） | 1.55寸液晶屏2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 030605001002 | 过程分析仪表 | 1.解码器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 030502005021 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 147.1 |  |  |
| 32 | 030502005022 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 198.1 |  |  |
| 33 | 030502005023 | 双绞线缆 | 1.名称:RVVP8\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 202 |  |  |
| 34 | 030502005024 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 200 |  |  |
| 35 | 030507017008 | 安全防范分系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| 工程名称：4#建筑 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜2.规格、型号：详见图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称：弱电配电箱2.规格、型号：600\*800\*200,壁装距地 1.2米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 031101019011 | 配线架 | 1.名称：12口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 5 |  |  |
| 4 | 030501012010 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 031101019012 | 配线架 | 1.名称：24口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 7 | 031101019013 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 8 | 031101019014 | 配线架 | 1.名称：110型100对语音配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 9 | 030502009003 | 跳线 | 1.机柜内跳纤2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 条 | 7 |  |  |
| 10 | 030507008014 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络半球型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度彩色≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：吸顶4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 7 |  |  |
| 11 | 030507008015 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 030507008016 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络球型摄像机监控 2.规格：≥200W像素，≥30倍光学变焦，支持超低照度，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx红外照射距离≥150米，支持声光报警及扬声器，支持人脸抓拍、智能侦测、人车分类侦测、报警、联动跟踪，IP66，防雷防浪涌。 3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 13 | 030507008017 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 8 |  |  |
| 14 | 030507008018 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络半球型摄像机 2.规格、≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度彩色≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：吸顶4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 32 |  |  |
| 15 | 030502004014 | 电视、电话插座 | 1.名称:AP终端（放装式）2.规格:支持 802.11acwave2标准，支持 2.4GHz和5GHz双频段，内置天线，不少于四条空间流，发射功率≥20dB，整机最高速率大于2Gbps 3.安装方式:吸顶安装4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 17 |  |  |
| 16 | 030502004015 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留 K-接线盒2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 16 |  |  |
| 17 | 030502004016 | 电视、电话插座 | 1.名称: 双孔光纤信息插座 G2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 8 |  |  |
| 18 | 030502004017 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电话/网络双孔信息插座 2TO 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 15 |  |  |
| 19 | 030502004018 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电视单孔信息插座 TV2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 30 |  |  |
| 20 | 030502005025 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 3714.5 |  |  |
| 21 | 030502005026 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat62.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 3594 |  |  |
| 22 | 030502005027 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 272.5 |  |  |
| 23 | 030502008004 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:4芯单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 494.5 |  |  |
| 24 | 030502008005 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:4芯室外单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 200 |  |  |
| 25 | 030502008006 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:6芯室外单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 200 |  |  |
| 26 | 030502008007 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:12芯室外单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 200 |  |  |
| 27 | 030507017010 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 | 台 | 52 |  |  |
| 28 | 030505014004 | 终端调试 | 1.名称:用户终端调试 | 个 | 37 |  |  |
| 29 | 030404016006 | 控制箱 | 1.名称：DDC控制箱2.规格、型号：应符合设计规范要求3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 030607006004 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.数据采集器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 080609003004 | 网关设备 | 1.网关2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 32 | 031003014002 | 热量表 | 1.名称：远传热量表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 块 | 1 |  |  |
| 33 | 080703004003 | 远传电表 | 1.远传电表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 6 |  |  |
| 34 | 080606002003 | 监视器(屏、墙） | 1.55寸液晶屏2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 030605001003 | 过程分析仪表 | 1.解码器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 030502005028 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 107.5 |  |  |
| 37 | 030502005029 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 614 |  |  |
| 38 | 030502005030 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 244.2 |  |  |
| 39 | 030502005031 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP8\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 614 |  |  |
| 40 | 030507017011 | 安全防范分系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| 工程名称：5#建筑 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 030502001005 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜2.规格、型号：详见图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 031101019015 | 配线架 | 1.名称：12口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 3 | 030501012012 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 031101019016 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 5 | 031101019017 | 配线架 | 1.名称：110型100对语音配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 6 | 030502009004 | 跳线 | 1.机柜内跳纤2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 条 | 2 |  |  |
| 7 | 030507008019 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络球型摄像机2.规格：≥200W像素，≥30倍光学变焦，支持超低照度，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx红外照射距离≥150米，支持声光报警及扬声器，支持人脸抓拍、智能侦测、人车分类侦测、报警、联动跟踪，IP66，防雷防浪涌。3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 030507008020 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络枪型摄像机 2.规格：1.≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 14 |  |  |
| 9 | 030507008021 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络半球型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度彩色≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 7 |  |  |
| 10 | 030502004019 | 电视、电话插座 | 1.名称: AP终端(放装式)2.安装高度：吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 030502004020 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留 K-接线盒2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 27 |  |  |
| 12 | 030502004021 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电话/网络双孔信息插座 2TO 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 11 |  |  |
| 13 | 030502004022 | 电视、电话插座 | 1.名称: 信息发布插座 FX2.安装高度：距地1.8米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 030502005032 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat6 UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 1283.4 |  |  |
| 15 | 030502005033 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 721.2 |  |  |
| 16 | 030507017013 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 | 台 | 24 |  |  |
| 17 | 030505014005 | 终端调试 | 1.名称:用户终端调试 | 个 | 15 |  |  |
| 18 | 030404016008 | 控制箱 | 1.名称：DDC控制箱2.规格、型号：应符合设计规范要求3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 030607006005 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.数据采集器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 080609003005 | 网关设备 | 1.网关2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 4 |  |  |
| 21 | 031003014003 | 热量表 | 1.名称：远传热量表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 块 | 1 |  |  |
| 22 | 080703004004 | 远传电表 | 1.远传电表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 030411004102 | 配线 | 1.名称:电气配线2.型号:BV2.53.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 62.4 |  |  |
| 24 | 030502005034 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 187.2 |  |  |
| 25 | 030502005035 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 40 |  |  |
| 26 | 030502005036 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 14.3 |  |  |
| 27 | 030502005037 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV8\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 138.2 |  |  |
| 28 | 030502005038 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 96.2 |  |  |
| 29 | 030502005039 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 23 |  |  |
| 30 | 030507017014 | 安全防范分系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| 工程名称：6#建筑 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 030502001006 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜2.规格、型号：详见图纸3.详细配置投标单位自行考虑 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 031101019018 | 配线架 | 1.名称：12口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 21 |  |  |
| 3 | 030501012013 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 031101019019 | 配线架 | 1.名称：6口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 5 |  |  |
| 5 | 030501012014 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 031101019020 | 配线架 | 1.名称：16口六类非屏蔽配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 7 | 030501012015 | 交换机 | 1.名称：24口交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 030501012016 | 交换机 | 1.名称：8口交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 030501012017 | 交换机 | 1.名称：8口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 5 |  |  |
| 10 | 031101019021 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 5 |  |  |
| 11 | 031101019022 | 配线架 | 1.名称：110型100对语音配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 12 | 030502009005 | 跳线 | 1.机柜内跳纤2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 条 | 20 |  |  |
| 13 | 030404017094 | 配电箱 | 1.名称：弱电配电箱2.规格、型号：600\*800\*200,壁装距地 1.2米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 030507008022 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络球型摄像机监控 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米 3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 11 |  |  |
| 15 | 030507008023 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络球型摄像机2.规格：≥200W像素，≥30倍光学变焦，支持超低照度，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx红外照射距离≥150米，支持声光报警及扬声器，支持人脸抓拍、智能侦测、人车分类侦测、报警、联动跟踪，IP66，防雷防浪涌。 3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 030507008024 | 监控摄像设备 | 1.名称: 业务网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 18 |  |  |
| 17 | 030507008025 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络枪型摄像机 2.规格：1.≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送。3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 52 |  |  |
| 18 | 030502004023 | 电视、电话插座 | 1.名称:AP终端（放装式）2.规格:支持802.11ac wave2标准，支持2.4GHz和 5GHz双频段，内置天线，不少于四条空间流，发射功率≥20dB，整机最高速率大于 2Gbps 3.安装方式:吸顶安装4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 25 |  |  |
| 19 | 030502004024 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留 K-接线盒2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 40 |  |  |
| 20 | 030502004025 | 电视、电话插座 | 1.名称: 双孔光纤信息插座 G2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 030502004026 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电话/网络双孔信息插座 2TO 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 23 |  |  |
| 22 | 030502004027 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电视单孔信息插座 TV2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 18 |  |  |
| 23 | 030507008026 | 监控摄像设备 | 1.名称: 电梯摄像机2.安装高度：电梯轿厢内吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 030904014002 | 电梯五方对讲 | 1.名称：电梯五方对讲2.安装高度：壁挂安装,H=1.4m3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 030502005040 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat6 UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 3530 |  |  |
| 26 | 030502005041 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 4354.6 |  |  |
| 27 | 030502005042 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 83 |  |  |
| 28 | 030502005043 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 360 |  |  |
| 29 | 030502008008 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:4芯单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 388.3 |  |  |
| 30 | 030502008009 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:6芯单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 200 |  |  |
| 31 | 030502008010 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:12芯单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 200 |  |  |
| 32 | 030507017016 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 | 台 | 83 |  |  |
| 33 | 030505014006 | 终端调试 | 1.名称:用户终端调试 | 个 | 49 |  |  |
| 34 | 030404016011 | 控制箱 | 1.名称：DDC控制箱2.规格、型号：应符合设计规范要求3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 35 | 080609004012 | 模块 | 1.名称：智能照明模块2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 14 |  |  |
| 36 | 080609004013 | 模块 | 1.名称：电源模块2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 080609004014 | 模块 | 1.名称：KNX-IP(带路由)2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 030607006006 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.数据采集器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 080609003006 | 网关设备 | 1.网关2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 030412004052 | 智能照明面板 | 1.智能照明面板2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 031003014004 | 热量表 | 1.名称：远传热量表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 块 | 2 |  |  |
| 42 | 080606002004 | 监视器(屏、墙） | 1.55寸液晶屏2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 030605001004 | 过程分析仪表 | 1.解码器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 030502005044 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设 3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 51 |  |  |
| 45 | 030502005045 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 288.3 |  |  |
| 46 | 030502005046 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 525.2 |  |  |
| 47 | 030502005047 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV8\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 900.6 |  |  |
| 48 | 030502005048 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4\*0.752.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 1106 |  |  |
| 49 | 030507017017 | 安全防范分系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| 工程名称：7#建筑 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 030502001007 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜2.规格、型号：详见图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 031101019023 | 配线架 | 1.名称：12口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 2 |  |  |
| 3 | 030501012018 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 031101019024 | 配线架 | 1.名称：24口光纤配线架2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 5 | 030501012019 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 030501012020 | 交换机 | 1.名称：24口交换机2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 031101019025 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 3 |  |  |
| 8 | 031101019026 | 配线架 | 1.名称：110型100对语音配线架 2.规格、型号：详见设计图纸3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 架 | 1 |  |  |
| 9 | 030502009006 | 跳线 | 1.机柜内跳纤2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 条 | 4 |  |  |
| 10 | 030507008027 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络球型摄像机监控 2.规格：≥200W像素，≥30倍光学变焦，支持超低照度，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：<0.0001lx红外照射距离≥150米，支持声光报警及扬声器，支持人脸抓拍、智能侦测、人车分类侦测、报警、联动跟踪，IP66，防雷防浪涌。 3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | 030507008028 | 监控摄像设备 | 1.名称: 安防网络枪型摄像机 2.规格：≥200W像素，支持智能警戒、人脸抓拍，红外照射距离≥50米；最低照度：彩色：<0.002lx，黑白：<0.0001lx，电动变焦镜头，镜头变焦范围不小于 2.8-12mm。工作温度-45到70度，湿度95%的环境下正常工作；支持POE供电及 12V电源返送3.安装高度：距地2.8米4.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 21 |  |  |
| 12 | 030502004028 | 电视、电话插座 | 1.名称: AP终端(放装式)2.安装高度：吸顶安装3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 9 |  |  |
| 13 | 030502004029 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留 K-接线盒2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 36 |  |  |
| 14 | 030502004030 | 电视、电话插座 | 1.名称: 预留12芯单模光缆 G122.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 030502004031 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电话/网络双孔信息插座 2TO 2.安装高度：距地0.3米3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 18 |  |  |
| 16 | 030502005049 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat6 UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 3176.1 |  |  |
| 17 | 030502005050 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat5e UTP2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 978 |  |  |
| 18 | 030502008011 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:12芯单模光纤2.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 163.2 |  |  |
| 19 | 030507017018 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 | 台 | 24 |  |  |
| 20 | 030505014007 | 终端调试 | 1.名称:用户终端调试 | 个 | 28 |  |  |
| 21 | 030607006007 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.数据采集器2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 080609003007 | 网关设备 | 1.网关2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 040502009003 | 水表 | 1.名称：远传水表 WM2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 031003014005 | 热量表 | 1.名称：远传热量表2.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | 块 | 1 |  |  |
| 25 | 030502005051 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP4\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 240 |  |  |
| 26 | 030502005052 | 双绞线缆 | 1.名称:RVSP2\*1.02.敷设方式:管内、桥架敷设3.其他: 其他未尽说明投标单位报价自行考虑，且符合规范设计要求 | m | 20 |  |  |
| 27 | 030507017019 | 安全防范分系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |